**REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**

**“RFI”**

**Solicitud de Información (Request For Information)**

**CONSULTA PÚBLICA PARA OBTENCIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA EN EL MARCO DE PROCESOS PARA *“ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS”***

**Asunción, Paraguay**

**2020**

Contenido

1. Proyecto…………………………………………………………………………………………………………….3

2. Ojetivo de la Consulta……………………………………………………………………………………………..3

3. Mecanica de la Consulta………………………………………………………………………………………….3

4 . Informacion de Contacto………………………………………………………………………………………….3

Anexo 1 4 al 12

# Proyecto

***ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS***

# Objetivo de la Consulta

Se requiere recibir, por escrito, propuestas de precios de manera a obtener la mayor participación posible, y tener un precio referencial acorde a la situación nacional; todo esto a fin de llevar adelante procesos para ***“ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS***

***”.***

# Mecánica de la Consulta

* Aquellos interesados en participar, deberán enviar sus propuestas y cotizaciones; a más tardar el día **JUEVES 29 de octubre de 2020**, vía correo electrónico a la dirección [planificacionypresupuestodoc@mspbs.gov.py](mailto:planificacionypresupuestodoc@mspbs.gov.py); Una vez concluido el plazo mencionado, no se recibirán más propuestas y se considerará cerrada la consulta pública.
* Se solicita que las cotizaciones refieran únicamente a las especificaciones técnicas detalladas más adelante. No serán tenidas en cuenta productos con especificaciones técnicas diferentes
* No se atenderán aquellas propuestas e informaciones que no se encuentren relacionadas con el objeto de la presente consulta.

|  |
| --- |
| **Nota:**  Los resultados de la consulta pública no tienen carácter vinculante para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pero la información recabada será de suma importancia para establecer el criterio a seguir en la toma de decisiones. |

# Información de Contacto

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección: Brasil y Pettirossi

**Tel**.: +595 21 2374000- I**nt** 1389

**Correo**: planificacionypresupuestodoc@mspbs.gov.py

Responsable: Lic. Claudia Martínez – Lic. Jorge Molinas

Anexo 1. Consideraciones técnicas

**REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CANT** | **DESCRIPCION** | **ESPECIFICACION TECNICA** |
| 1 | 3 | Bebedero | DISPENSADORES DE AGUA: \* POTENCIA DE 600 WATTS \* POSEE CAJA Y BANDEJA RECOGE GOTAS, FACILITANDO LA MANIPULACIÓN Y LA HIGIENIZACIÓN. \* DISPENSADOR Y PURIFICADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CONEXION DIRECTA AL AGUA. \* EQUIPO DISEÑADO PARA CONEXIÓN DIRECTA A LA RED DE AGUA (NO REQUIERE BOTELLÓN). \* INCLUYE 2 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, ALTA DURACIÓN Y FÁCIL MANIPULACIÓN PARA SU MANTENCIÓN. \* VÁLVULA CONTROLADOR DE NIVEL DE AGUA INTERNO TIPO BOYA. \* GABINETE DE PLÁSTICO INYECTADO, TOTALMENTE DESMONTABLE DE FÁCIL SUSTITUCIÓN Y BAJO COSTO. \* DEPÓSITO DE AGUA (3.3LTS) DE ACERO INOXIDABLE AISI 304L (APROPIADO PARA ALIMENTOS) CON SERPENTÍN EXTERNO DE COBRE, FACILITA LA HIGIENIZACIÓN Y NO ALTERA LAS PROPIEDADES DEL AGUA. \* CALDERA (3.2LTS) EN ACERO INOXIDABLE AISI 304L CON RESISTENCIA TIPO CINTA EXTERNA, NO ALTERA LAS PROPIEDADES DEL AGUA Y ES TOTALMENTE DESMONTABLE. \* GRIFOS DE GRAN CAUDAL, TOTALMENTE DESMONTABLES, AGILIZA EL USO Y FACILITA LA HIGIENIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO. \* EQUIPO CON TERMOSTATO REGULABLE EN EL COSTADO, ENTREGANDO AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE VARIAR LA TEMPERATURA DEL AGUA. \* COMPRESOR HERMÉTICO. \* BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. \* SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BALANCEADO. \* REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A INOFENSIVO A LA CAPA DE OZONO. |
| 2 | **6** | AIRE ACONDICIONADO | DE 12.000 BTU |
| 3 | **1** | AIRE ACONDICIONADO | DE 18.000 BTU |
| 4 | 1 | Aparato de FAX | FAX DE PAPEL TERMICO, MEMORIA PARA 100 TELEFONOS y 10 TELÉFONOS DE MARCACIÓN DE UN TOQUE. CORTADO AUTOMÁTICO DE PAPEL. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, ENVIO AUTOMATICO DE HOJAS, COMPATIBLE CON ID DE LLAMADA, MIRA QUIEN LLAMA, PANTALLA DE CRITAL LIQUIDO. SISTEMA MANOS LIBRES. TECLA DE NAVEGADOR. GARANTIA DE UN AÑO MINIMO, CON MANTENIMIENTO, SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUIDOS MIENTRAS DURE LA GARANTIA. TRANSPORTE DEL OFERENTE A LA DEPENDENCIA Y VICEVERSA A CARGO DEL OFERENTE. |
| 5 | 1 | Armario | ARMARIO DE MADERA: MADERA DE CEDRO, DE 4 ESTANTES CON REFUERZO EN CADA ESQUINA CON ANGULO, ESPACIO ENTRE C/ ESTANTE 37 CM. DE ALTO 1,90 MTS, ANCHO 1,40 MTS. Y 35 CM DE FONDO. PUERTAS CORREDIZAS CON LLAVE. |
| 6 | 2 | Armario | Armario de metal: que las bandejas tengan dos refuerzos, con cuatro bandejas (en chapa N° 20) con estantes (deben ser autoportantes, es decir, cada módulo por separado, Medidas de bandejas: 1,80m de altura, 0,90 cm de ancho y 0,50 cm de fondo, debe ser instalado y asegurado entre unos y otros, para lo cual se debe proveer las tiras de las patas y los tornillos para el mismo. Parantes perforados de 2,00m de largo x 84mm |
| 7 | **44** | ARMARIO | DE 2 PUERTAS DE MADERA |
| 8 | **1** | ARMARIO (ENFERMERIA) | CON 3 COMPARTIMIENTOS DE 2,10M DE LARGO POR 1M DE ALTURA CON 2 CAJONES LATERALES DE 70CM DE LARGO CON PUERTAS Y EN LA PARTE MEDIA UN CAJON PEQUEÑO EN LA PARTE SUPERIOR |
| 9 | **1** | ARMARIO (PARA ENFERMERIA) | CON 9 CAJONES DE 20CM DE ALTURA X 50CM DE LARGO Y 2 COMPARTIMIENTOS DE 75CM DE ALTURA |
| 10 | **1** | ARMARIO (PARA ESTERILIZACION) | CON PUERTAS DE 90CM DE LARGO X 1,60 DE ALTURA |
| 11 | **1** | ARMARIO (PARA PRE-PARTO) | DE 1,50M DE LARGO X 1,70M DE ALTURA |
| 12 | 6 | ARMARIO CON LLAVE PARA ATUENDOS BLANCOS | ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |
| 13 | 24 | **Armario para pacientes** | Acero Pintado |
| 14 | 6 | BALDES DE METAL DE 20LTS | Carro balde para limpieza, capacidad de 20 litros por balde, prensa mopa con manija, prensa mopa desmontable, con ruedas. |
| 15 | **4** | BANCO DE ESPERA | DE 2,50M DE LARGO |
| 16 | **2** | BANCO DE ESPERA | DE 2M DE LARGO |
| 17 | **6** | BANCO DE ESPERA | DE 3M DE LARGO |
| 18 | 9 | Bancos p/ 8 pers | Silla tipo banco de espera, soporte hierro reforzado, 8 (ocho) asientos individuales, acolchados y tapizados. |
| 19 | 5 | **Bandeja** | Acero Inoxidable |
| 20 | 20 | BASURERO PARA BAÑO CHICO | Basurero de plastico rigido de 80 litros con tapa batientes |
| 21 | 5 | BASURERO PARA MATERIAL CONTAMINANTE DE 100LTS | TACHO PARA BASURA DE PLÁSTICO RESISTENTE, DE 100 LITROS, CON TAPA. |
| 22 | 10 | BASURERO PARA RESIDUOS NORMALES DE 100LTS | TACHO PARA BASURA DE PLÁSTICO RESISTENTE, DE 100 LITROS, CON TAPA. |
| 23 | 10 | **Basureros** | con tapa Vai Ven |
| 24 | **13** | BIOMBO DE 3 HOJAS | PLEGABLE, CON RUEDAS, DE 3 HOJAS, ESTRUCTURA DE METAL, ALTO 180CM ANCHO 60 CM |
| 25 | 12 | **Biombos** | Biombo de dos cuerpos Telas de plástico desmontables de color blanco. Ruedas giratorias dobles de ø50 mm. Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10, cromo o esmaltado epoxi. |
| 26 | 2 | Butaca | BUTACA DE MADERA MACISA, BIEN LIJADAS Y LUSTRADAS EN COLOR MARRON OSCURO MEDIDAS: 0,80CM DE ALTURA Y 0,35CM DE DIAMETRO. |
| 27 | **3** | BUTACAS | DE MADERA, 3 PATAS, SENTADERA REDONDA |
| 28 | 1 | Butacas | Butaca giratoria con 5 ruedas. Con respaldo y poza pies. Altura regulable. Color negro. Garantía escrita por 6 meses contra toda falla de fabricación. En caso de fa lla deberá ser  sustituido por uno nuevo sin costo para la convocante. |
| 29 | **1** | CAMA | SOMIMIER DE 1 PLAZA |
| 30 | **6** | CAMA DE 2 PISOS | ESTRUCTURA DE MADERA DE 1 PLAZA |
| 31 | 2 | **Carro de paro con bandeja** | Canasta para desechos, contenedor de servicios, archivador lateral, atril porta sueros. Estantes deslizantes. Cerradura centralizada. Ruedas silenciosas. Soporte tanque de oxigeno. Placa RCP. |
| 32 | 5 | CARRO DE ROPA | carros permiten recoger la ropa sucia mientras se hace la distribución de ropa limpia en la sala del paciente. Acero inoxidable. Equipado con 4 ruedas Ø mm 125 (2 con freno) y 4 topes de goma en las esquinas. Tamaño: 1330 x 650 x 1040 mm h. y bolsas de recogida de tela color verde |
| 33 | 1 | CARRO PARA ROPA LIMPIA | Armadura reforzada. Tres estantes lisos. Doble empujador para facilitar su desplazamiento. Ruedas de ø100 mm con parachoques, dos con freno. Fabricación en acero inoxidable 18/10. Dimensiones: 900 x 600 x 950 mm Peso: 21 kg |
| 34 | 1 | CARRO PARA ROPA SUCIA | Carro para ropa sucia. Estructura acero cromado Dos sacos de lona plastificada, desmontables Ruedas giratorias de 80mm Dimensiones: 100 x 50 x 80 cm Peso: 15 kg |
| 35 | 2 | **Carro para ropa sucia con tapa** | Estructura acero cromado  - Saco de lona PVC, desmontable  - Ruedas giratorias de 80mm |
| 36 | **5** | CASILLERO | METALICO DE 10 COMPARTIMIENTO |
| 37 | 1 | Cocina industrial | Cocina Industrial de 6 quemadores, con horno incluido. Garantía mínima de un año. Mantenimiento con mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía a cuenta del oferente. traslado del equipo del oferente a las oficinas de la dependencia y vice versa a cuanta del oferente. |
| 38 | **1** | CRISTALERO |  |
| 39 | **24** | CUNAS |  |
| 40 | **1** | EQUIPO COMPLETO DE INFORMATICA CON IMPRESORA | DE MESA |
| 41 | 24 | **Escalerilla de 2 pasos** | Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. Pasos cubiertos en caucho antideslizante y bocel en caucho. Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. Cuatro tapones plásticos de 7/8“. Dimensiones: Terminado en pintura electrostática. |
| 42 | **40** | ESCRITORIO | DE MADERA CON CAJONES DE 0,80 X 0,60 X 1,20M |
| 43 | **12** | Escritorio | ESCRITORIO BASE METAL, MESADA AGLOMERADA CON FOLIO 2 MM MINIMO, 3 CAJONES, ALTO 76 CM ANCHIO 140CM, PROFUNDIDAD 60CM |
| 44 | 5 | ESCRITORIO | ESCRITORIO DE 3 CAJONES, DE 3 CAJONES A UN LADO, CON CERRADURA CENTRALIZADA Y PAÑOS VERTICALES DE ESTRUCTURA METÁLICA, MESADAS DE MADERA ENCHAPADAS EN FORMICA CON CANTOS DE MADERA REDONDEADOS, MEDIDAS EN METROS DE 1,20 cm X 0,70 cm X 0,80 cm. |
| 45 | 30 | Escritorio | ESCRITORIO DE 3 CAJONES, DE 3 CAJONES A UN LADO, CON CERRADURA CENTRALIZADA Y PAÑOS VERTICALES DE ESTRUCTURA METÁLICA, MESADAS DE MADERA ENCHAPADAS EN FORMICA CON CANTOS DE MADERA REDONDEADOS, MEDIDAS EN METROS DE 1,20 cm X 0,70 cm X 0,80 cm. |
| 46 | 17 | Estante | ORGANIZADORES O ARMARIOS DE LLAVES: \* Fichero de 04 Gavetas. \* Estructura Metálica \* Con llave |
| 47 | 8 | Estante | BANDEJA CORTE AA, CHAPA NEGRA N° 18 DOBLADA CON PINTURA AUTOMOTIVA U OTRO DE IGUAL RESISTENCIA, PERFIL ANGULO DE CHAPA NEGRA DE 1 1/2” X 3/16”, CHAPA DE REFUERZO SOLDADURA MINIMA EN TRES PUNTOS, CHAPA NEGRA N° 16 PINTADA IGUAL A LAS DE MAS PIEZAS, BANDEJA DE ESTANTE METALICO PINTURA HORNEADA O AUTOMOTIVA.MEDIDAS MINIMAS:ALTURA 2,05X0,94MTS DE ANCHO Y 0,35 MTS.DE FONDO.GARANTÍA:12 MESES (PLAZO PARA REPARAR O REEMPLAZAR LOS BIENES 10 |
| 48 | **1** | ESTANTE (PARA FARMACIA) | 2M DE LARGO X 2M DE ALTURA |
| 49 | **1** | ESTANTE (PARA FARMACIA) | 1M DE LARGO X 2M DE ALTURA |
| 50 | **1** | ESTANTE (PARA FARMACIA) | 2,20M DE LARGO X 1M DE ALTURA |
| 51 | **1** | ESTANTE (PARA FARMACIA) | 2,30M DE LARGO X 2M DE ALTURA |
| 52 | **1** | ESTANTE (FICHA DE ADMISION) | CON 25 COMPARTIMIENTOS SIN PUERTAS DE 40CM DE FONDO/ 2,60M LARGO Y 1,75M DE ALTO |
| 53 | **1** | ESTANTE (FICHA DE ADMISION) | CON 12 COMPARTIMIENTOS SIN PUERTAS DE 1M DE ALTURA/ 2,40M LARGO |
| 54 | **1** | ESTANTE (PARA NEONATOLOGIA) | ABIERTO DE 70CM DE LARGO X 2M DE ALTURA |
| 55 | **1** | ESTANTE (URGENCIAS) | DE 1,80M DE LARGO Y 2M DE ALTURA |
| 56 | 1 | Estante con vidrio para insumos | DE METAL (EN CHAPA NRO20) EN LA PARTE POSTERIOR , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTES, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES DE VIDRIO, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |
| 57 | 5 | Estante Organizador | ARMARIO DE MADERA: MADERA DE CEDRO, DE 4 ESTANTES CON REFUERZO EN CADA ESQUINA CON ANGULO, ESPACIO ENTRE C/ ESTANTE 37 CM. DE ALTO 1,90 MTS, ANCHO 1,40 MTS. Y 35 CM DE FONDO. PUERTAS CORREDIZAS CON LLAVE. |
| 58 | **2** | ESTANTES (PARA VESTUARIO) | DE 4 COMPARTIMIENTOS ABIERTOS C/U DE 90CM DE LARGO X 2M DE ALTURA |
| 59 | 2 | **Estantes de acero inoxidable** | Acero Inoxidable con 4 estantes |
| 60 | 2 | ESTANTES PARA ESTERILIZACION | Ranurados con 3 bandejas horizontales internos y 2 externos con un espacio de 43 cm. Aprox. Unos de otro, ajustables, de 2 mts de alto. El producto de estar armado y ajustado seguramente.  Garantia escrita minima de 6 (seis) meses |
| 61 | **8** | FRANELOGRAFO | DE 0,80 X 1,20 M |
| 62 | 5 | Gabeta | MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA, ESTRUCTURA REFORZADA, ANCHO 120 CM X ALTO 160 CM X PROFUNDIDAD 40 CM. CON DIVISORIAS. COLOR TABACO, SIN PUERTAS. |
| 63 | 1 | Gabeta c/ llave | ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |
| 64 | 1 | Gabeta para cocina | Fiambrera de madera con lustre, con cristalero en la parte superior, 4 cajones al medio y 4 puertas con llave en la parte inferior. |
| 65 | 8 | Gabetas c/cajones | BANDEJA CORTE AA, CHAPA NEGRA N° 18 DOBLADA CON PINTURA AUTOMOTIVA U OTRO DE IGUAL RESISTENCIA, PERFIL ANGULO DE CHAPA NEGRA DE 1 1/2” X 3/16”, CHAPA DE REFUERZO SOLDADURA MINIMA EN TRES PUNTOS, CHAPA NEGRA N° 16 PINTADA IGUAL A LAS DE MAS PIEZAS, BANDEJA DE ESTANTE METALICO PINTURA HORNEADA O AUTOMOTIVA.MEDIDAS MINIMAS:ALTURA 2,05X0,94MTS DE ANCHO Y 0,35 MTS.DE FONDO.GARANTÍA:12 MESES (PLAZO PARA REPARAR O REEMPLAZAR LOS BIENES 10 |
| 66 | 2 | GABETAS CON LLAVES PARA ESTERILIZACION | ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |
| 67 | 1 | GAVETA CON CASILLERO | Casilleros tipo "lockers", bloque de 15 casilleros.  El mueble tipo "lockers" debe ser de chapa metálica Nº 18, con identificador en la puerta de los casilleros, cada casillero debe contar con pasador tipo lock, con portacandado remachado a la puerta. Su largo total debe ser de 2.95 mts, ancho de 0.50 mts, y alto total de 2.00 mts. Como terminación pintura sintética mate beige. |
| 68 | **10** | GAVETA O ARMARIO METALICO | DE METAL, 2 PUERTAS, 5 NIVELES, ALTO 180 CM, ANCHO 90 CM, PROFUNDIDAD 50CM, CON LLAVE |
| 69 | 6 | GAVETAS CON CASILLEROS PARA INTERNADOS | ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) CON 4 COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 4 (CUATRO)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |
| 70 | **5** | HELADERA | DE 180 LITROS DE UNA PUERTA |
| 71 | 1 | Heladera | HELADERA, MINIMO 480 LITROS DE DOS PUERTAS, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, 220 VOLT DE FABRICA; CRISPER PARA FRUTAS Y VERDURAS - EXTRA FROST - ANAQUELES REMOVIBLES - COMPARTIMIENTO PARA HUEVOS - 16 PIES. MANUALES EN ESPAÑOL. CERTIFICACION DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. |
| 72 | 1 | Heladera | HELADERA, 120 LITROS, UNA PUERTA, CON FREEZER, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, VOLTAJE DE TRABAJO 220 VOLT. DE FABRICA. CERTIFICACION DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. |
| 73 | 2 | HELADERAS | HELADERA, 280 LITROS, CON FREEZER, UNA PUERTA, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, VOLTAJE DE TRABAJO 220 VOLT DE FABRICA, CERTIFICACION DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. |
| 74 | 1 | Juego de mesa con sillas | Juego de mesa con sillas Mesa Redonda para Reuniones en madera clara tipo guatambú o pino, lustre natural, medida 1.70 mts. de diámetro. Con 4 (cuatro) patas reforzadas. Con 8 (ocho) sillas de madera, mismo tipo y color de madera. |
| 75 | 2 | Juego de mesas con sillas | Mesa Larga de madera,con tapa formica rectangular en los extremos circulares, medidas de 180 cm largo x 90 cm de ancho x 3 cm de grosor, x 77 cm de alto, color marron oscuro, 2 (soporte)patas de madera en forma de " T " invertida de bases resistentes y elegante, incluido con 6 sillas de madera con asiento y respaldo, acolchado y forrado en cuerina del mismo color |
| 76 | 20 | LUCES DE EMERGENCIAS | Cantidad de LEDs: 60. – Posiciones: 2 (Alta y Baja). – Tiempo de carga: 8 a 10 Hs. – Batería recargable.. – Plástico inífugo. – Indicador de carga. – Medidas: Alto 41 cm, Ancho 7 cm y Espesor 4 cm. |
| 77 | 24 | **Mesa ajustable para alimento** | Estructura de acero cromado, la mesa puede ajustarse, de 70 cm a 120 cm. La tabla mide 75 cm x 38 cm, 4 ruedas giratorias para su fácil desplazamiento y con freno en dos de ellas. |
| 78 | 2 | **Mesa auxiliar** | Bandeja Superior e inferior fijo de Acero Inoxidable, 4 ruedas giratorias. |
| 79 | 2 | **Mesa auxiliares con doble bandeja acero inox** | Estructura de acero inoxidable  Dos entrepaños con reborde de 2,5cm en acero inoxidable- Dos empujadores- Ruedas giratorias de 80m |
| 80 | **1** | MESA CUADRADA | ESTRUCTURA DE MADERA CON 4 SILLAS |
| 81 | 2 | MESA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE | Mesa de trabajo de acero inoxidable, con plano superior liso. Dispone de tres cajones inoxidables de 45 x 42 x 19 cm Plano inferior liso a una altura de 20 cm del suelo. Patas con niveladores Medidas: 150 x 80 x 85 cm Peso: 75 kg |
| 82 | **2** | MESA LARGA | ESTRUCTURA DE MADERA CON 8 SILLAS |
| 83 | 1 | Mesada para planchar | Estructura de madera de 15 mm. Fondo de estructura de 2.5 mm. Soporte de metal (niquelado) para alancha. Dos puertas con sistemas de bisagras. Dos manijas de plástico niquelado. 4 patas de plástico. Longitud: 100 cm Altura: 86 cm Profundidad: 38 cm |
| 84 | 2 | Mesas | Mostradores de un módulo (mesa para un usuario) Longitud X Altura x Profundidad toal: Mostrador 190: 190cm x 110cm x 103cm (mesa de trabajo de 180cm de largo) |
| 85 | 2 | MESAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2M X 1M | De Acero inoxidable resitente medidas 2 x 1 metro |
| 86 | **3** | MESITA | ALTO 51CM, ANCHO 45CM, PROFUNDIDAD 45CM ESTRUCTURA DE METAL, CON DOS CAJONES |
| 87 | 12 | MESITA CON CAJON PARA INTERNADOS | con un cajon en la parte superior y una puerta en parte inferior, extructura de metal, medidas: Largo: 43,6 cm Alto: 75 cm Ancho: 36,1 cm |
| 88 | 24 | **Mesita Hospitalaria para paciente** | 4 columna de aleación de aluminio 4 ruedas, dos con frenos |
| 89 | 2 | Mesitas con cajon | Mesita con un cajon en la parte superior y una puerta en parte inferior, extructura de metal, medidas: Largo: 43,6 cm Alto: 75 cm Ancho: 36,1 cm |
| 90 | 2 | Mesitas con cajon | Mesita con un cajon en la parte superior y una puerta en parte inferior, extructura de metal, medidas: Largo: 43,6 cm Alto: 75 cm Ancho: 36,1 cm |
| 91 | 1 | Microonda | HORNOS MICROONDAS DOMESTICOS: CONTROLES DIGITALES - CAPACIDAD 40 LTS - FÁCIL OPERACIÓN - POTENCIA 1300 WATTS - BANDEJA ROTATIVA - DOBLE GRILL |
| 92 | 3 | MICROONDAS | MICROONDA, CAPACIDAD: 20LTS, 800W, PANEL DIGITAL, FUNCION GRILL Y MICROONDAS, COCCION CONBINADA, 5 NIVELES DE POTENCIA. DESCONG.AUTOMÁTICO |
| 93 | 1 | Perchero | Perchero en madera de 8 brazos. Medidas: Altura: 1.50 m |
| 94 | 1 | Plancha | Plancha electrica de uso domestico, mango aislado, superficie antiadherente, cordon electrico revestido, anti-flama, voltaje de fabrica 220 volt. garantia de 6 meses |
| 95 | 5 | **Riñonera** | Acero Inoxidable |
| 96 | **50** | SILLA | ESTRUCTURA DE METAL, MATERIAL DEL RESPALDO Y ASIENTO: PLASTICO RESISTENTE, 4 PATAS SON RUEDAS, COLOR NEGRO |
| 97 | 79 | Silla fijas | SILLAS CON ESTRUCTURA METALICA FIJA, 4 (cuatro) patas en caños resistentes circular(hueco) de 3cm de diametro, con asiento y respaldo, acolchado y forrado en cuerina de color a elección de la dependencia. |
| 98 | **5** | SILLA TIPO EJECUTIVO | AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO, AMORTIGUADORES A GAS, MECANISMO KNEEMATIC DE INCLINACION, ASIENTO PLANO CONVENIENTE CON REFUERZO PARA LAS RODILLAS, REPOSABRAZOS DE ACERO CROMADO, BASE ESTRELLA CROMADO GIRATORIO CON 5 RUEDAS |
| 99 | **25** | SILLA TIPO TANDEN | SILLA TANDEM INTERIOR/EXTERIOR, DE 3 BUTACAS, CON RESPALDO, ESTRUCTURA METALICA, APOYADO SOBRE TOPES DE GOMA, APOYA BRAZOS CROMADOS |
| 100 | **31** | SILLAS | GIRATORIAS |
| 101 | **12** | SILLAS DE ESPERA | DE 3 LUGARES |
| 102 | **8** | SILLAS DE ESPERA | DE 4 LUGARES |
| 103 | **11** | SILLAS EJECUTIVAS | CON RUEDA |
| 104 | **36** | SILLAS FIJAS | SIN RUEDITA |
| 105 | 8 | Sillas giratoria | SILLA GIRATORIA, TIPO SECRETARIA C/BASE CROMADO COLOR NEGRO, DE 5 PATITAS, SIN POSA BRASOS.RESPALDERO Y ASIENTO ACOLCHADOS, TAPIZADOS EN CUERINA, CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO.,Y REGULABLES EN ALTURA Y PROFUNDIDAD. |
| 106 | 10 | SILLAS PARA ESCRITORIO - FIJA | SILLAS CON ESTRUCTURA METALICA FIJA, 4 (cuatro) patas en caños resistentes circular(hueco) de 3cm de diametro, con asiento y respaldo, acolchado y forrado en cuerina de color a elección de la dependencia. |
| 107 | 3 | Sillon ejecutivo | SILLA GIRATORIA: TIPO EJECUTIVO, CON POSA BRAZOS, DE 5 RUEDITAS, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN CUERINA NEGRO. RESISTENTE A MAS DE 90 KILOS. AMORTIGUADO, CON RESPALDERO ALTO CON POSA CABEZA, RECLINABLE Y DE BUEN EQUILIBRIO, relleno de espuma sintetica de alta densidad |
| 108 | **1** | SOFA | DE 3 LUGARES |
| 109 | 1 | SOFÁ Y MESITA PARA EL VESTUARIO MEDICO | Con armaje de madera estacionada (seca) cepillado, resistente, acolchado con espumas gruesa, forrado en cuero simil color a definir, con 3 almohadones rectangulares con espesor de 10 a 12 cm. incluidos, forrados en cuero simil, 1 sofa de cuerpo para tres personas con respáldero y posa brazos, mas 2 sofás individuales con almohadones rectangulares con espesor de 10 a 12 cm. incluidos, forrados en cuero simil mas la mesita de madera |
| 110 | **2** | TV PLASMA | DE 32 PULGADAS |
| 111 | 1 | Ventilador | Ventilador de TECHO: De 52", 3 ASPAS, Turbo, de 5 velocidades minimo, caja plastica, cambio de velocidades y apagado. |
| 112 | 1 | Vitrina | MUEBLE ARCHIVADOR DE MADERA, ESTRUCTURA REFORZADA, ANCHO 120 CM X ALTO 160 CM X PROFUNDIDAD 40 CM. CON DIVISORIAS. COLOR TABACO, SIN PUERTAS. |
| 113 | 4 | **Vitrina Armario medicamentos** | Puertas de amplia apertura en sección de aleación ligera anodizada, dotadas de cerradura de bombillo y paneles de vidrio. Patas con patas regulables en altura. |
| 114 | 2 | VITRINA PARA INSTRUMENTALES Y TAMBORES | Ranurados con 3 bandejas horizontales internos y 2 externos con un espacio de 43 cm. Aprox. Unos de otro, ajustables, de 2 mts de alto. El producto de estar armado y ajustado seguramente.  Garantia escrita minima de 6 (seis) meses |
| 115 | 2 | VITRINA PARA INSUMOS | DE METAL (EN CHAPA NRO20) EN LA PARTE POSTERIOR , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTES, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES DE VIDRIO, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |
| 116 | 1 | VITRINA PARA MEDICAMENTOS | DE METAL (EN CHAPA NRO20) EN LA PARTE POSTERIOR , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTES, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES DE VIDRIO, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |
| 117 | 2 | VITRINA PARA ROPAS Y LENCERÍAS | ARMARIO DE METAL (EN CHAPA NRO20) , DIMENSIONES 1,80 MT X 0,90 MT X 0,35 MT, CON 2 (DOS)PUERTA BATIENTE, TOPE DE GOMA, CERRADURA CON LLAVE, PICAPORTE NIQUELADAS, CON 5 (CINCO) ESTANTES REGULABLES, BANDEJAS REFORZADAS, CON PINTURA EPOXI, COLOR A ELECCION DE LA DEPENDENCIA (BLANCO, GRIS, MARRON, ARENA). TODOS LOS BORDES INTERNO O EXTERNOS NO DEBEN TENER FILO ALGUNO PARA EVITAR CORTES. |